Классификация опасных грузов. Упаковка.

К опасным грузам, требующим особых мер предосторожности при перевозке, относятся вещества и материалы с физико-химическими свойствами высокой степени опасности по ГОСТ 19433-88. Ниже приведены самые опасные грузы:

· Взрывчатые вещества класса 1, кроме подклассов 1.4, 1.5 и 1.6; 

· Радиоактивные вещества класса 7; 

· Не воспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие; 

· Ядовитые газы окисляющие; 

· Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные; 6. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18С ядовитые; 

· Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18С едкие и (или) коррозионные; 

· Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от минус 18С до плюс 23С едкие и (или) коррозионные; 

· Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от минус 18С до плюс 23С ядовитые, едкие и (или) коррозионные; 

· Легковоспламеняющиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные; 

· Легковоспламеняющиеся твердые вещества саморазлагающиеся при температуре не более 50С с опасностью разрыва упаковки; 

· Самовозгорающиеся твердые вещества ядовитые; 

· Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные; 

· Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, легковоспламеняющиеся; 

· Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, Самовозгорающиеся и ядовитые; 

· Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, легковоспламеняющиеся, едкие и (или) коррозионные; 

· Окисляющие вещества ядовитые, едкие и (или) коррозионные; 

· Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при температуре не более 50С; 

· Органические пероксиды саморазлагающиеся при температуре более 50С; 

· Органические пероксиды взрывоопасные; 

· Органические пероксиды без дополнительного вида опасности; 

· Органические пероксиды едкие для глаз; 

· Органические пероксиды легковоспламеняющиеся; 

· Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз; 

· Ядовитые вещества, летучие без дополнительного вида опасности; 

· Ядовитые вещества, летучие легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не более 23С; 

· Ядовитые вещества, летучие легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки больше 23С, но не более 6ГС; 

· Ядовитые вещества, летучие едкие и (или) коррозионные; 

· Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами ядовитые и окисляющие; 

· Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами, окисляющие; 

· Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами, ядовитые; 

· Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки от 23С до 61С; 

· Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами, окисляющие; 

· Едкие и (или) коррозионные разные, ядовитые и окисляющие; 

· Едкие и (или) коррозионные разные, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не более 23С; 

· Едкие и (или) коррозионные разные, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки от 24С до 61C; 

· Едкие и (или) коррозионные разные, ядовитые. 

     Классы опасности грузов.
Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при транспортировании разделяются на подклассы, категории и группы, по ГОСТ 19433-88, приведены далее.

КЛАСС 1 - взрывчатые материалы, которые по своим свойствам могут взрываться, вызывать пожар с взрывчатым действием, а также устройства, содержащие взрывчатые вещества и средства взрывания, предназначенные для производства пиротехнического эффекта;

· подкласс 1.1 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия с опасностью взрыва массой, когда взрыв мгновенно охватывает весь груз; 

· подкласс 1.2 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, не взрывающиеся массой; 

· подкласс 1.3 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, обладающие опасностью загорания с незначительным взрывчатым действием или без него; 

· подкласс 1.4 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, представляющие незначительную опасность взрыва во время транспортировки только в случае воспламенения или инициирования, не дающие разрушения устройств и упаковок; 

· подкласс 1.5 - взрывчатые вещества с опасностью взрыва массой, которые настолько нечувствительны, что при транспортировании инициирование или переход от горения к детонации маловероятны; 

· подкласс 1.6 - изделия, содержащие исключительно нечувствительные к детонации вещества, не взрывающиеся массой и характеризующиеся низкой вероятностью случайного инициирования; 

КЛАСС 2 - газы сжатые, сжиженные охлаждением и растворенные под давлением:

· подкласс 2.1 - невоспламеняющиеся газы; 

· подкласс 2.2 - невоспламеняющиеся ядовитые газы;

· подкласс 2.3 - легковоспламеняющиеся газы; 

· подкласс 2.4 - легковоспламеняющиеся ядовитые газы; 

· подкласс 2.5 - химически неустойчивые; 

· подкласс 2.6 - химически неустойчивые ядовитые. 

Данные газы относятся к классу опасности 2, если отвечают какому-нибудь из следующих условий:

· абсолютное давление паров при температуре 50С равно или выше 3 кгс/смЧЗОО кПа); 

· критическая температура ниже 50С. По физическому состоянию газы делятся на: 

· сжатые, критическая температура которых ниже -10С; 

· сжиженные, критическая температура которых равна или выше -10С, но ниже 70С; 

· сжиженные, критическая температура которых равна или выше 70С; 

· растворенные под давлением; 

· сжиженные переохлаждением; 

· аэрозоли и сжатые газы, попадающие под действие специальных предписаний. 

КЛАСС 3 - легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле 61С и ниже;

· подкласс 3.1 - легковоспламеняющиеся жидкости с низкой температурой вспышки и жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже минус 18С или имеющие температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, кроме легковоспламеняемости; 

· подкласс 3.2 - легковоспламеняющиеся жидкости со средней температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от минус 18 до плюс 23С; 

· подкласс 3.3 - лекговоспламеняющиеся жидкости с высокой температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки от 23 до 61С включительно в закрытом тигле. 

КЛАСС 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме классифицированных как взрывчатые), способные во время перевозки легко загораться от внешних источников воспламенения, в результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических превращений, а также при нагревании;

· подкласс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердью вещества, способные легко воспламеняться от кратковременного воздействия внешних источников воспламенения (искры, пламени или трения) и активно гореть; 

· подкласс 4.2 - самовоспламеняющиеся вещества, которые в обычных условиях транспортирования могут самопроизвольно нагреваться и воспламеняться; 

· подкласс 4.3 - вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. 

КЛАСС 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды, которые способны легко выделять кислород, поддерживать горение, а также могут, в соответствующих условиях или в смеси с другими веществами, вызвать самовоспламенение и взрыв;

· подкласс 5.1 - окисляющие вещества, которые сами по себе не горючи, но способствуют легкой воспламеняемости других веществ и выделяют кислород при горении, тем самым увеличивая интенсивность огня; 

· подкласс 5.2 - органические пероксиды, которые в большинстве случаев горючи, могут действовать как окисляющие вещества и опасно взаимодействовать с другими веществами. Многие из них легко загораются и чувствительны к удару и трению. 

КЛАСС 6 - ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой;

· подкласс 6.1 - ядовитые (токсичные) вещества, способные вызвать отравление при вдыхании (паров, пыли), попадании внутрь или контакте с кожей; 

· подкласс 6.2 - вещества и материалы, содержащие болезнетворные микроорганизмы, опасные для людей и животных. 

КЛАСС 7 - радиоактивные вещества с удельной активностью более 70 кБк/кг (2 нКи/г).

КЛАСС 8 - едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждение кожи, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, коррозию металлов и повреждения транспортных средств, сооружений или грузов, а также могут вызывать пожар при взаимодействии с органическими материалами или некоторыми химическими веществами;

· подкласс 8.1 - кислоты, 

· подкласс 8.2 - щелочи; 

· подкласс 8.3 - разные едкие и коррозионные вещества. 

КЛАСС 9 - вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании, не отнесенные ни к одному из предыдущих классов, но требующих применения к ним определенных правил перевозки и хранения;

· подкласс 9.1 - твердые и жидкие горючие вещества и материалы, которые по своим свойствам не относятся к 3 и 4-му классам, но при определенных условиях могут быть опасными в пожарном отношении (горючие жидкости с температурой вспышки от +61 C до +100 C в закрытом сосуде, волокна и другие аналогичные материалы); 

· подкласс 9.2 - вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях. 

Тара и упаковка опасных грузов при транспортировке.
Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренных стандартами или техническими условиями на данную продукцию и ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка".

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично (Герметичная тара - тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей).

Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные согласно п.2.1.43, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона. Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть дополнительно упакованы в деревянные ящики или обрешетки.

Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).

При предъявлении к перевозке жидких опасных грузов тара должна наполняться до нормы, установленной стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном транспортном средстве. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются соответствующим мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик прочно закрывается крышкой. Масса брутто такого места не должна превышать 50 кг. Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.

Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы аналогичным образом.

Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 15846-79 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

При перевозке жидких опасных грузов повагонными отправками грузоотправитель обязан помещать в транспортное средство не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест.

